MANUCURE gel uv
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DEROULEMENT DE LA POSE :
Dans ces explications vous verrez que je parle de différents gel UV, en fait c’est très simple il existe un gel UV standard dit 3 en 1 qui sert à la fois de gel d’adhérence (= première couche viscosité fluide), de gel de construction, et de gel de finition.

Donc en fonction de votre matériel soit vous utilisez le gel UV standard (3 en 1) ou alors si vous avez les 3 gels spécifique attention à bien les utiliser dans l’ordre !!!
- Bien se désinfecter les mains.
- Démaquiller les ongles si besoin est…
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 Repousser les cuticules avec l’aide d’un bâtonnet de bois ou du bloc blanc. Assurez vous que toutes les particules mortes de peau sont enlevées.
- Avec la ponceuse grain fin, limer légèrement le dessus de l’ongle délicatement et en douceur pour ne pas abîmer l’ongle naturel. Ce qui va enlever le brillant de l’ongle, jusqu'à ce qu’il soit mat (veillez à bien limez les bords où le gel doit accrocher et permettre une meilleure adhérence de la glue. ) 

- [image: image3.png]


Limer ensuite le bord de l’ongle …au plus court, en arrondis et toujours dans le même sens.
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 Enlevez la poussière & Dégraissez avec un carré de coton & du cleaner
- Laisser sécher 1 MIN.
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 Trouvez les capsules qui s’adaptent le mieux au profil de votre ongle.
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 appliquer la colle dans la partie avant de la capsule (dans la petite encoche). Attention, les cuticules ne doivent pas contacter la colle. Après 30 sec. de pression de temps de séchage, en tenant fortement capsule à l'ongle (30sec).
- [image: image7.jpg]


Coupez alors les capsules à la longueur voulue. (Utilisez la guillotine spéciale capsules, autrement l'ongle pourrait se dédoubler 
N'employez jamais de capsule trop petite. Ceci nuirait à la santé de vos ongles. Ne faites jamais de bulles entre la capsule et l’ongle, dans le cas où cela se produit, dissoudre la capsule dans l’acétone et poser une nouvelle capsule. Les bulles sont responsables des mycoses. Ne couvrez pas plus que la moitié de l'ongle avec la capsule..
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 Limer le bord libre de la capsule afin de lui donner la forme désirée voulue (carrée, amande, arrondie, pointe…[image: image9.png]pLLd



 ), pensez a limer aussi légèrement sous la capsule afin d’éliminer toute aspérité qui pourrait par la suite accrocher.
-Vous pouvez vérifier que la longueur choisie n’est pas trop grande en fermant la main.
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Poncez le dessus de l’ongle a nouveau, pour permettre à l’ongle et à la capsule d’être dans le même prolongement. 
-A l’aide du bloc blanc, enlever tout le brillant de la capsule, ne plus trop insister sur l’ongle naturel (au risque de trop le fragiliser)
- Enlever toute trace de poussière à nouveau, puis désinfecter.
- Appliquer une couche de primer sur la partie visible de l’ongle naturel (pas sur la capsule, cela ne sert absolument a rien, et cela peut même provoquer l’effet contraire souhaité), ce qui aidera le gel à adhérer plus longtemps et évitera le décollement du gel trop rapide.
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 Appliquer la 1ere couche de gel UV ( si vous en avez utilisez le gel UV d’adhérence de viscosité fluide) en couche très fine, veillez a ne pas toucher les cuticules, en effet si l’on met du gel sur les cuticules, cela réduit l’adhérence dans le temps et par la suite le gel peut se craqueler sur les cotés.. Commencer  près des cuticules sans les toucher et continuer sur toute la longueur (capsule comprise). Eviter de faire un « paquet » sur le bord libre, mais réalisez plutôt une couche très fine.
- Puis, placer la première main sous les U.V durant 2 mn. 
- Dépolir si besoin les bord libre de l’ongle avec le bloc (uniquement si vous avez un « petit paquet » sur le bord libre. (Attention si vous avez mit le gel d’adhérence allez y doucement car il se lime très vite.)

- Bien dégraisser et dépoussiérer à l’aide du Cleaner.
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 Une fois la couche de base posée sur les 2 mains, vous pouvez procéder à la pose du gel UV blanc (Blanc naturel ou Ultra White) sur le bord libre de l’ongle pour lui donner l’aspect « french manucure ». Pour bien délimiter la ligne, vous pouvez utiliser soit un adhésif spécial french manucure, soit un correcteur stylo, qu’il suffira de nettoyer après chaque doigt.
Cependant il existe des capsules déjà blanche qui évite cette étape ou même des capsules de couleur pour plus de fantaisie.
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 Puis, à nouveau placer les mains sous les U.V durant 2 mn. Bien dégraisser à l’aide du Cleaner.
-Appliquer une couche de gel UV (dit de construction si vous en avez) de la même façon que la première couche mais cette fois si en couche moyenne en travaillant le bombé et en épaississant le bord libre et les côtés de la French. Terminer en bordant bien l'arête de l'ongle.
-Puis, à nouveau placer les mains sous les U.V durant 2 mn. . 
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Dépolir doucement les imperfections de niveau avec le bloc ou lime afin d’avoir un touché lisse et bombé et toujours dépoussiérer l’ongle aprés.

 -Appliquer une couche de gel UV de finition en couche fine (soit rosé, soit le même que la base…suivant les goûts ! le gel rosé a pour avantage de camoufler un peu les petits défauts)
-Puis, à nouveau placer les mains sous les U.V durant 2 mn. . Bien dégraisser à l’aide du Cleaner.
-Pensez a nettoyer régulièrement le pinceau avec le dissolvant vous préserverez ainsi la longévité de votre matériel.
-Passer un léger coups de ponceuse (bloc blanc) sur le bord libre de l’ongle si le gel a légèrement débordé « petit paquet ».
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Ensuite, vous pouvez décorer les ongles à l’aide de stickers, strass, nails art pens, pochoirs ou piercings…
- Pour finir, passer une couche de vernis gloss transparent protecteur (top coat) en couche fine, toujours sans toucher les cuticules.

Vous pouvez pour finir passer une huile sur les cuticules et masser…Voilà de jolies mains !
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RENFORCEMENT DES ONGLES NATURELS AVEC GEL UV

DEROULEMENT DE LA POSE :
- Bien se désinfecter les mains.
- Démaquiller les ongles si besoin est…
- Repousser les cuticules avec l’aide d’un bâtonnet de bois ou du bloc blanc.
- Avec la ponceuse (ou bloc) grain fin, limer légèrement le dessus de l’ongle délicatement et en douceur pour ne pas abîmer l’ongle. Ce qui va enlever le brillant de l’ongle naturel et permettre une meilleure adhérence du gel UV. 
- Limer ensuite le bord libre de l’ongle, lui donner la forme souhaitée (en arrondis ou carré façon américaine) et toujours dans le même sens.
- Enlever toute trace de poussière, puis désinfecter.
- Laisser sécher 1 MIN.
- Appliquer la 1ere couche de gel UV en couche très fine, veillez a ne pas toucher les cuticules. Commencer par la base de l’ongle en revenant sur le bord libre. Eviter de faire un « paquet » sur le bord libre, mais réalisez plutôt une couche très fine.
-Puis, placer la première main sous les U.V durant 2 mn. . Bien dégraisser à l’aide du Cleaner.
-Une fois la couche de base posée sur les 2 mains, vous pouvez procéder à la pose du gel UV blanc sur le bord libre de l’ongle pour lui donner l’aspect « french manucure ». Pour bien délimiter la ligne, vous pouvez utiliser soit un adhésif spécial french manucure, soit un correcteur stylo, qu’il suffira de nettoyer après chaque doigt.
-Puis, à nouveau placer les mains sous les U.V durant 2 mn. Bien dégraisser à l’aide du Cleaner.
-Repasser une couche de gel UV de finition (soit rosé, soit le même que la base…suivant les goûts !)
-Puis, à nouveau placer les mains sous les U.V durant 2 mn. . Bien dégraisser à l’aide du Cleaner.
-Pensez a nettoyer régulièrement le pinceau avec le dissolvant vous préserverez ainsi la longévité de votre matériel.
-Passer un léger coups de ponceuse (bloc blanc) sur le bord libre de l’ongle si le gel a légèrement déborder.
-Ensuite, vous pouvez décorer les ongles à l’aide de stickers, strass ou piercings…
- Pour finir, passer une couche de vernis transparent (top coat) protecteur en couche fine, toujours sans toucher les cuticules.

Vous pouvez pour finir passer une huile sur les cuticules et masser…Voilà de jolies mains !
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ENTRETIEN / REMPLISSAGE

Après 15 jours (3 semaines si la repousse des ongles naturels est plus lente), vous devrez effectuer un « remplissage » pour garder l’aspect irréprochable de votre manucure.

Il n’est pas nécessaire d’enlever toutes les couches de gel à chaque remplissage, mais je conseille fortement d’effectuer une « remise a nu » au moins tous les 3 remplissages. 

Pour l’entretien simple il suffit de limer les contours des cuticules, d’enlever toute poussière, de dégraisser et d’appliquer une couche de gel UV de finition.

Pour un entretien complet, il suffit d’effectuer un ponçage minutieux des différentes couches de GEL UV qui a été posé lors de la 1ère pose des capsules et de reprendre tous les points expliqués au chapitre  - 2 - .

Vous voilà de nouveau partie pour 2 ou 3 semaines tranquilles.
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ENLEVER LES CAPSULES

Il est conseiller d’enlever les capsules avec une très grande précaution, ceci afin de préserver une fois encore l’ongle naturel.
Il existe dans le commerce un produit spécial ablation de faux ongles, je le conseille il se trouve au rayon « faux ongles ». Apres avoir limer les couches de gel, il suffira alors de plonger les doigts les un après les autres dans la solution et de frotter avec la petite brosse incorporée au flacon pour dissoudre les capsules et retrouver ainsi l’ongle naturel.
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QUESTIONS DIVERSES

· Ou se trouve le point de stress ? 

la zone de stress est différente d'un individu à l'autre , pour savoir où elle se trouve, il suffit d'appuyer sur la base de l'ongle à la pression, une couleur blanche apparaît sur la plaque de l'ongle : c'est la zone de stress ou point de rupture…c'est là que vous devez renforcer
· Sur ongles rongés ? 

si les ongles sont vraiment très très rongés, vous pouvez essayer la reconstruction de la matrice avec le gel  (renforcement de l’ongle avec gel)
cela donnera un résultat comme ça :
C'est toujours mieux que d'avoir de vilains doigts en attendant le repousse
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ATTENTION LES PRODUITS ET MATERIELS CITES SONT A MANIER AVEC PRECAUTION NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS ET FEMMES ENCEINTES CERTAINS PRODUITS SONT TRES FORTS .

LES PRODUITS CITES SONT DES EXEMPLES IL Y A TOUTES LES MARQUES QUI ONT LEURS PROPRES NOMS GENERALEMENT LES MEMES CE SONT DES PRODUITS QUE L ONT TROUVENT DANS TOUS MAGASINS FAISANT LA DISTRIBUTION DE PRODUITS ET APPAREILS DE MANUCURE.

