L’appareil à électrode de Mac Intyre : la haute fréquence
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2. Description de l’appareil
	Organes
	Fonctions des organes

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	

	5
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3. Schéma de l’appareil 

4.  Accessoires

Cet appareil possède plusieurs électrodes permettant des utilisations et des effets différents en fonction 
· Du gaz qu’elles renferment :

· Gaz raréfié, couleur violette :…………………………………………………………………………

· Gaz néon, couleur orangé :…………………………………………………………………….........
· Du mode d’utilisation 

	Effluvation 
	

	Etincelage dirrect
	

	Etincelage indirrect
	


	Electrodes
	Effets physiologiques
	Indications
	Mode d’utilisation

	[image: image5.jpg]Electrode a vide. Etincelage indirect




…………………………………………………
	Electrode en verre a vide partiel :

[image: image6.jpg]Electrode cou et nuque



…………………………………………..
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Electrode en verre au néon : 

……………………………………………
	………………………………………

……………………………………..

………………………………………

……………………………………….
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…………………………………………………..


	Electrode en verre a vide partiel :

[image: image8.jpg]Electrode grande surface



…………………………………………..

[image: image9.jpg]Figure 16.21. Appareil
a électrodes de Mac Intyre
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Electrode en verre au néon : 

……………………………………………
	………………………………………

……………………………………..

………………………………………

……………………………………….
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	………………………………………………….
	…………………………………………………….
	

	
………………………………………………….


	…………………………………………………..
	…………………………………………………….
	

	[image: image2.jpg]Electrode peigne cuir chevelu et cheveux




	…………………………………………………..

	…………………………………………………….
	

	…………………………………………………….


	………………………………………………….
	.......................................................
	

	


	………………………………………………….
	…………………………………………………….
	


5. Mode d’emploi
Contrôles                 lors de la mise en route
· Vérifier le bon état électrique de l’appareil.

· Choisir l’électrode en fonction de l’eefet recherché et de la zone à traiter.

· Introduire l’électrode dans le manchon de l’appareil.

· Désinfecter l’électrode.


Utilisations, réglages         lors du fonctionnement 
1. Mettre en marche et régler le potentiomètre au minimum.

2. tester sur la cliente l’intensité du courrant.

3. poser l’électrode sur le visage de la cliente, sans appuyer

4. augmenter progressivement l’intensité, en fonction de la sensibilité du client

5. procéder au soin pendant environ 5 min sans interrompre le contact de l’électrode avec la peau du client.

6. mettre un doigt sur l’electrode avant d’interrompre le contact de l’électrode avec la peau du client.

7. remmettre le potentiomètre à zero et arreter l’appareil. 

Sécurité 
	Pour l’esthéticienne
	Pour la cliente

	
	


6. Entretien de l’appareil 
	Avant usage


	Après usage

	
	


8. les signes de dysfonctionnements
	Dysfonctionnements possibles
	Interventions possibles

	L’appareil  ne fonctionne pas


	


