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3. Schéma de l’appareil 
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· Principe de fonctionnement

1. Formation de la vapeur


2. Formation de l’ozone 

4. Mode d’emploi 

Contrôle 
· Vérifier le bon état électrique de l’appareil
· Respecter le niveau d’eau de la chaudière


Utilisation/ réglages 
· Réglage/ préparation : 

· Mettre en marche 5 min avant l’utilisation

· Remplir le réservoir avec l’eau déminéralisée par l’orifice destiné à cet effet sans dépasser la limite indiquée.

· Si diffusion d’huiles essentielles : imbiber le tampon prévu à cet effet.

· Appuyer sur le bouton « marche » de l’interrupteur de vapeur. orienter le bras de l’appareil dans le sens opposé à la cliente pour ne pas la brûler s’il y a projection d’eau chaude.

· Après environ 5 minutes, l’eau est en ébullition, créant de la vapeur.A ce moment possibilité d’allumer la lampe UV pour la création d’ozone.

· Utilisation :
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«% Installer votre modéle en position inclinée pour éviter les
ruisselances et faciliter la respiration de la cliente. Protéger les
cheveux avec une charlotte ou une serviette et les yeux avec
des compresses ou des cotons imbibés de lotion déconges-
tionnante @.

Sécurité: Placer la main devant le visage de la cliente et
diriger le jet de vapeur.

Vaporiser pendant 7 minutes environ.

« Eteindre P'appareil et sécher le visage a l’aide de mouchoirs.





Sécurité
	Pour l’appareil
	Pour la cliente

	· Vérifier le bon état des prises électrique et de l’appareil

· vérifier le bon état du joint en caoutchouc qui solidarise le réservoir d’eau et le boitier métalique

· Vérifier la propreté du bocal

· utiliser de l’eau déminéralisée 

· ne jamais trop remplir le bocal

· ne jamais mettre l’appareil en marche sans eau dans le bocal.


	· Tester sur votre poignet la chaleur

· ne pas mettre l’appareil en marche face au client

· Eviter de cibler le nez ou les yeux


5. Entretien de l’appareil

	Avant usage
	Après Usage

	
	


6. Les signes de dysfonctionnements 
	Dysfonctionnements possibles
	Interventions possibles

	L’appareil ne chauffe pas
	

	De la vapeur s’échappe du bocal
	

	L’appareil « crachotte »
	

	La lampe UV ne s’allume pas
	


7. Effets cutanés

	Actions
	Effets physiologiques

	Physique

· Due à la chaleur (thermique)

· Due à l’humidité 


	

	Chimique

· Due à l’ozone

· Due aux essences aromatiques


	


8. Indications / contre-indications

	Indications 
	

	Contre-indications
	


[image: image5.png]



